


Bicikl kojim Vaše dijete sudjeluje na obuci upravljanja biciklom mora biti tehnički ispravno kao i raspolagati s opremom propisanom Zakonom o cestovnom prometu § 67.

Das verkehrssichere Fahrad – Tehnički ispravan bicikl

Beispiel - primjer



2 funkcionalne kočnice neovisne jedna o drugoj

Prednje svjetlo (bijelo)

2 katadioptera (žuti) po pedali (gelb) je Pedal

Katadiopter (crveni) (ugrađen max. 60 cm od površine)

Stražnji netrokutasti katadiopter (mačje oko) s oznakom Z (crveno)

Stražnje svjetlo (crveno)

Dozvoljena signalizacija i osvjetljenje su prepoznatljivi po kontrolnom znaku

Dinama  
3 Watt/ 6 Volt ili baterijsko svjetlo

Katadiopter (bijeli) (weiß)

2 katadioptera po kotaču (žuti) ili reflektirajuća tijela (bijela) na bočnim stranicama kotača/felge.

Zvono blagog tona

Jako je važno da kočnice za prednji i zadnji kotač besprijekorno funkcioniraju te da je glava volana čvrsto zategnuta.

Pored toga, bitno je da je kaciga za glavu ispravno namještena.