Çocuğunuzun sürüş eğitimi alacağı bisiklet trafik açısından güvenli ve §67 StVZO talimatlarına uygun olmalıdır.

Trafikte güvenli bisiklet

Großflächenrückstrahler mit Buchstabe „Z“ (rot) „Z“ harfli kırmızı büyük reflektör (kedigözü)

Rücklicht rot Kırmızı arka far

Rückstrahler (rot) (max. 60 cm vom Boden montiert) yerden maximum 60 cm yükseklikte kırmızı kedigözü

helltönende Klingel açık tonlu zil

2 unabhängig voneinander wirkende Bremsen birbirinden bağımsız çalışan iki fren

Scheinwerfer (weiß) beyaz ön far

Rückstrahler (weiß) beyaz kedigözü

Dynamo 3 Watt / 6 Volt oder Batterielicht dinamo 3 Watt/ 6 Volt veya Pille çalışan lamba

Ön ve arka frenlerin kusursuz çalışması ve direksiyon başının sıkıca sabitlenmesi çok önemlidir.

Ayrıca çocuğunuzun takacağı kaskı başına göre iyi ayarlamalısınız.